## Schiebedach #### Symptom-Fehlersuchindex | 20-51 |

Symptom | Diagnoseverfahren | Ebenfalls prüfen auf:
Wasserundichtigkeit | Auf verstopften Ablaufschlauch prüfen. Auf einen Spalt zwischen Scheibendichtungsleiste und Dachblech prüfen. Auf eine(n) defekte(n) oder falsch eingebaute(n) Scheibendichtungsleiste bzw. Ablaufkanal prüfen. Auf einen Spalt zwischen Ablaufdichtung und Dachblech prüfen. |
Windgeräusche | Auf zu großes Spiel zwischen der Scheibendichtungsleiste und dem Dachblech prüfen. |
Motorgeräusche | Den Motor auf lockeren Sitz prüfen. Auf ein abgenutztes Rad oder Lager prüfen. Auf eine verformte Seilzugbaugruppe prüfen. |
Schiebedach bewegt sich nicht, aber der Motor läuft | Auf defektes Rad oder inneren Seilzug prüfen. Prüfen, ob ein Fremdkörper zwischen Führungsschiene und Gleitstück eingeklemmt ist. Auf losen inneren Seilzug prüfen. Sicherstellen, daß die Seilzugbaugruppe korrekt angebracht wurde. |
Schiebedach bewegt sich nicht und Motor läuft nicht (Schiebedach kann mit dem Schiebedachschlüssel bewegt werden) | Auf eine durchgebrannte Sicherung prüfen. Auf einen defekten Schiebedachschalter prüfen. Den Endschalter überprüfen. Den Ladezustand der Batterie prüfen. Auf einen defekten Motor prüfen. Auf ein defektes Relais prüfen. |