## Armaturentafel #### Einbau/Ausbau der Armaturentafel (Fortsetzung) | 20-82 |

5. Von der Außenseite der Beifahrertür her, vorsichtig an der Unterseite der seitlichen Armaturentafelverkleidung (A) ziehen, um den unteren Clip (B) zu lösen, dann die übrigen Clips (B) und Haken (C) lösen, um die Verkleidung abnehmen zu können.
   Lage der Befestigungen
   B : Clip, 2
|  | Fahrerseite: Auf der Unterseite der Armaturentafel den Stecker des internen Kabelbaums (A), die Stecker des Fahrertürkabelbaums (B), den Stecker der Seitenblinkleuchte (C) (bei einigen Modellen ), das Antennenkabel (D) (RHD), den Stecker des Kupplungsschalters (E) (bei Modell mit M/T), den Stecker des Bremsschalters (F), die Stecker des Bodenkabelbaums (G) und die Stecker des Motorraumkabelbaums (H) vom Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum abziehen. Bei Modellen mit Klimaautomatik den Luftschlauch (J) abtrennen. LHD: RHD: