## Schaltgetriebe #### Spiel der Hauptwellen-Baugruppe überprüfen (Fortsetzung) | 13-27 |

Das Spiel zwischen dem 6. Gangrad (A) und dem Schrägkugellager (B) mit einer Fühllehre (C) messen. Wenn das Spiel die Verschleißgrenze übersteigt, mit Schritt 11 fortfahren. Sollwert: 0,06- 0,16 mm Verschleißgrenze: 0,25 mm Die Dicke der Distanzhülse messen. Wenn die Dicke der Distanzhülse unter der Verschleißgrenze liegt, die Distanzhülse durch eine neue ersetzen. Liegt die Dicke der Distanzhülse innerhalb der Toleranzgrenzen, mit Schritt 12 fortfahren. Sollwert: 24,03- 24,08 mm |  | Die Dicke des 6. Gangrads messen. Wenn die Dicke des 6. Gangrads unter der Verschleißgrenze liegt, das 6. Rad auswechseln. Liegt die Dicke des 6. Gangrads innerhalb der Verschleißgrenze, den Synchronkörper 5./6. Gang durch einen neuen ersetzen. Sollwert: 23,92- 23,97 mm Verschleißgrenze: 23,80 mm a a a