## Ansaugluftsystem #### Gaszug ausbauen/einbauen | 11-128 |

Die Drosselklappe vollständig öffnen, dann den Gaszug (A) vom Drosselklappengestänge (B) abbauen. Die Gaszugummantelung (C) von der Gaszughalterung (D) entfernen. Den Gaszug (A) vom Gaspedal (B) trennen. |  | Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Nach dem Einbau den Motor starten. Den Motor lastfrei (in Stellung Parken oder Leerlauf) bei 3 000 U/min drehen lassen, bis sich der Kühlerlüfter einschaltet, dann im Leerlauf laufen lassen. Den Seilzug festhalten, allen Durchhang beseitigen. Die Kontermutter auf die Gaszughalterung (A) setzen. Die Einstellmutter (B) so anziehen, dass das Spiel 0 mm beträgt. Den Gaszug von der Gaszughalterung (A) abnehmen. Die Einstellmutter (B) zurückstellen und die Kontermutter (C) anziehen. Nach dem Einstellen des Gaszugs überprüfen, dass sich die Drosselklappe bei vollständig durchgetretenem Gaspedal ganz öffnet. Außerdem überprüfen, dass die Drosselklappe bei Freigabe des Gaspedals wieder in die Leerlaufstellung zurückkehrt. a a a