## Ladesystem #### Generator überholen (Fortsetzung) | 4-31 |

Die vier Schrauben herausschrauben, dann den Gleichrichter (A) und die vier Isolatoren (B) ausbauen. Die vier Flanschmuttern abschrauben, dann das hintere Gehäuse (A) und die Scheibe (B) ausbauen. |  | Werden vorderes und/oder hinteres Lager nicht ausgewechselt, weiter mit Schritt 16. Läufer vom Antriebslagerschild abbauen. Läuferwelle auf Riefen kontrollieren und Laufringoberflächen der Lager im Ständergehäuse auf Anzeichen von Festfressen überprüfen. Sind Rotor oder Ständergehäuse beschädigt, den Generator auswechseln. Sind Rotor und Ständergehäuse in Ordnung, weiter mit Schritt 11. Hinteres Lager wie abgebildet mit Hilfe eines Lagerabziehers ausbauen. a a a