## Ventilgehäuse #### Überprüfung der ATF-Pumpe | 14-185 |

Das ATF-Pumpenantriebsrad (A), das -Abtriebsrad (B) und die ATF-Pumpenabtriebsradwelle (C) in das Hauptventilgehäuse (D) einbauen. Alle Teile mit Automatikgetriebeöl schmieren und das ATF-Pumpenabtriebsrad mit der genuteten und angefasten Seite nach oben einbauen. |  | Das Radialspiel von ATF-Pumpenantriebsrad (A) und –Abtriebsrad (B) messen. Radialspiel der ATF-Pumpenräder: Sollwert (Neu): ATF-Pumpenantriebsrad 0,105 – 0,1325 mm ATF-Pumpenabtriebsrad 0,035 – 0,0625 mm Die ATF-Pumpenabriebsradwelle ausbauen. Das Axialspiel zwischen ATF-Pumpenabtriebsrad (A) und Ventilgehäuse (B) mit einem Haarlineal (C) und einer Fühlerlehre (D) messen. Axialspiel von ATF-Pumpenantriebsrad/-abtriebsrad Spiel: Sollwert (Neu): 0,03 – 0,06 mm Verschleißgrenze: 0,07 mm