## Kraftstoffversorgung #### Kraftstoffleitungen / Schnellverbinder einbauen (Fortsetzung) | 11-122 |

Schnellverbinder mit der Leitung (A) ausrichten und die Haltelaschen (B) mit den Ausnehmungen im Verbinder (C) ausrichten. Dann den Schnellverbinder auf die Leitung schieben, bis beide Sperrklinken mit hörbarem Klicken einrasten. HINWEIS: Bei Schwierigkeiten mit dem Anschließen etwas Motoröl auf das Leitungsende auftragen. Anschluss mit neuem Halter: Erneuter Anschluss an vorhandenen Halter: |  | Sicherstellen, dass die Verbindung fest sitzt und die Sperrklinken fest eingerastet sind; durch Sichtprüfung und durch Ziehen am Verbinder überprüfen. Das Massekabel wieder an der Batterie anschließen und die Zündung einschalten (II). Die Kraftstoffpumpe läuft ca. 2 Sekunden und der Kraftstoffdruck steigt an. Dies zwei- bis dreimal wiederholen und das Kraftstoffversorgungssystem auf Undichtigkeiten prüfen. a a a