## SRS #### Auswechseln des Frontsensors | 23-179 |

Ausbau
ACHTUNG Der Ausbau des Airbags muß entsprechend den weiter vorne beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen/Vorgehensweisen durchgeführt werden. Vor dem Abziehen der/des 2P-Stecker(s) des Seitenaufprallsensors die 2P-Stecker von Fahrer- und Beifahrer-Airbag und beide 2P-Stecker der Gurtstraffer abziehen. Die Zündung nicht einschalten (II) und das Batteriekabel nicht anschließen, während der Seitenaufprallsensor ausgewechselt wird.
Das negative Batteriekabel abklemmen und mindestens 3 Minuten warten, bevor mit der Arbeit begonnen wird. Den vorderen inneren Kotflügel ausbauen (siehe Seite 20-121). Den 2P-Stecker (A) des Motorraum-Kabelbaums abziehen und die beiden Torx-Schrauben (B) mit einem Torx-T30-Einsatz herausdrehen, dann den Frontsensor (C) ausbauen. |  | Einbau
ACHTUNG Den Kabelbaum so verlegen, daß er nicht eingeklemmt wird oder anderen Teilen im Weg liegt. Die Zündung nicht einschalten (II) und das Batteriekabel nicht anschließen, während der Seitenaufprallsensor ausgewechselt wird.
Den neuen Frontsensor mit neuen Torx-Schrauben (A) einbauen, dann den 2P-Stecker (B) des Motorraum-Kabelbaums an den Frontsensor (C) anschließen. Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Nach dem Einbau des Frontsensors prüfen, ob das System ordnungsgemäß funktioniert: Die Zündung einschalten (II): Die SRS-Anzeigeleuchte leuchtet ca. 6 Sekunden lang auf und erlischt dann.