## Innenleuchten #### Test/Auswechseln der Deckenleuchten/Leseleuchten - Mit Schiebedach | 22-137 |

2. Den Decken-/Leseleuchtenschalter ausschalten. Das Lampenglas (A) mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig abhebeln.
   Deckenleuchte: | 5 W
   Leseleuchte: | 5 W x 2
Die zwei Schrauben herausdrehen und das Gehäuse (B) ausbauen. Den 4P-Stecker (C) vom Gehäuse abziehen. |  | Die Glühlampen kontrollieren. Wenn die Glühlampen in Ordnung sind, auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen in jeder Schalterposition entsprechend der Tabelle prüfen. Wenn beim Einbau des Decken-/Leseleuchtengehäuses das Gewinde der ET-Schraube verschlissen sein sollte, muß eine speziell für diesen Zweck konzipierte übergroße ET-Schraube verwendet werden.