## Klimaanlage #### Test des Verdampfertemperatursensors | 21-84 |

Den Sensor in Eiswasser tauchen und den Widerstand zwischen den Klemmen messen. VERDAMPFERTEMPERATURSENSOR Klemmenseite der Stecker Dann heißes Wasser auf den Sensor gießen und überprüfen, ob sich der Widerstand ändert. Die Widerstandswerte mit den Angaben im Graphen vergleichen; der Widerstand muß innerhalb des Toleranzbereichs liegen. |  |