## Außenleuchten #### Auswechseln der Schlußleuchten | 22-118 |

3. Schlußleuchten (4-Türer): Den hinteren Stoßfänger ausbauen (siehe Seite 20-105). Die Kofferraumseitenverkleidung entfernen (siehe Seite 20-67). Den Kofferraumdeckel öffnen und die Stecker (A) von der Schlußleuchte (B) abziehen.
   Brems-/Schlußleuchte: | 21/5 W
   Blinkleuchte: | 21 W
1. Die Glühlampenfassung um 45° in Gegenuhrzeigerrichtung drehen und die Glühlampe aus dem Gehäuse entnehmen. Die Befestigungsmuttern und -schrauben lösen und dann die Schlußleuchte herausnehmen. Beim Einbau der Schlußleuchte die Dichtung prüfen und auswechseln, wenn sie verzogen ist oder zusammengedrückt bleibt. Nach dem Einbau der Schlußleuchte Wasser darüber laufen lassen, um sicherzustellen, daß sie dicht sind. |  | Innere Schlußleuchten (4-Türer): Den Kofferraumdeckel öffnen und die Stecker (A) von der inneren Schlußleuchte (B) abziehen.
   Rückfahrscheinwerfer: | 21 W
   Innere Schlußleuchte: | 5 W
Die Glühlampenfassung um 45° in Gegenuhrzeigerrichtung drehen und die Glühlampe aus dem Gehäuse entnehmen. Die Befestigungsmuttern lösen und dann die Schlußleuchte herausnehmen. Beim Einbau der Schlußleuchte die Dichtung prüfen und auswechseln, wenn sie verzogen ist oder zusammengedrückt bleibt. Nach dem Einbau der Schlußleuchte Wasser darüber laufen lassen, um sicherzustellen, daß sie dicht sind.