## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Auswechseln des Bremskraftverstärkers (Fortsetzung) | 19-34 |

5-Türer Den Hauptbremszylinder ausbauen (siehe Seite 19-18). Den Luftfilter (A) entfernen. Den Unterdruckschlauch (A) vom Bremskraftverstärker abziehen. |  | Die untere Armaturentafelverkleidung abnehmen und den Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum auf der Beifahrerseite ausbauen. Den Clip (A) und den Gelenkbolzen (B) ausbauen und die Gabel vom Bremspedal abtrennen. Die Muttern des Bremskraftverstärker-Befestigungsflansches (C) abschrauben. Den Bremskraftverstärker (A) aus dem Motorraum herausnehmen. Der Einbau des Bremskraftverstärkers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Das Druckstangenspiel vor dem Einbau des Bremskraftverstärkers einstellen (siehe Seite 19-29). Beim Einbau immer neue Clips verwenden. Nach dem Einbau von Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder den Ausgleichsbehälter mit neuer Bremsflüssigkeit füllen, die Bremsanlage entlüften (siehe Seite 19-7) und die Bremspedalhöhe und das Spiel einstellen (siehe Seite 19-5).