## Außenleuchten #### Auswechseln der Scheinwerfer | 22-114 | ## Einstellung der Scheinwerfer

Den vorderen Stoßfänger ausbauen (siehe Seite 20-104). Die Stecker (A) vom Scheinwerfer (B) abziehen. Scheinwerfer: 60/55 W Vordere Positionsleuchte: 5 W Vordere Blinkleuchte: 21 W (Außer Modell KK) Vordere Blinkleuchten/seitliche Markierungsleuchten: 21/5 W (Modell KK) Die 5 Befestigungsschrauben herausdrehen, dann die obere Eckenstrahler- (C) und Scheinwerferbaugruppe ausbauen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Nach dem Auswechseln die Höhe der Scheinwerfer entsprechend den regionalen Vorschriften einstellen. |  |
ACHTUNG Die Scheinwerfer werden sehr heiß; daher die Scheinwerfer direkt nach dem Ausschalten nicht berühren oder Teile daran anbringen.
Vor dem Einstellen der Scheinwerfer: Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund abstellen. Sicherstellen, daß die Reifendrücke korrekt sind. Der Fahrer oder eine Person mit dem gleichen Gewicht muß auf dem Fahrersitz sitzen. Die Scheinwerfer durch Drehen der Einsteller (A) entsprechend den regionalen Vorschriften einstellen.