## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Motorblock | 2-4 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Block | Motor-Zylinderkopf-Passflächenverzug |  | 0,07 mm max. | 0,10 mm
Bohrungsdurchmesser | A oder l | 86,010 - 86,020 mm | 86,070 mm
B oder ll | 86,000 - 86,010 mm | 86,070 mm
Konizität |  | - | 0,05 mm
Aufbohrgrenze |  | - | 0,25 mm
Kolben | Kolbenmantel, Außendurchmesser 11 mm von Unterkante des Kolbenmantels | Kein Buchstabe oder A | 85,980 - 85,990 mm | 85,930 mm
Buchstabe B | 8,970 - 85,980 mm | 85,920 mm
Einbauspiel |  | 0,020 - 0,040 mm | 0,05 mm
Ringnutbreite | Erster Ring | 1,235 - 1,245 mm | 1,265 mm
Zweiter Ring | 1,230 - 1,240 mm | 1,260 mm
Ölabstreifring | 2,005 - 2,025 mm | 2,05 mm
Kolbenring | Spiel Kolbenring - Nut | Erster Ring | 0,040 - 0,065 mm | 0,13 mm
Zweiter Ring | 0,045 - 0,070 mm | 0,13 mm
Ringstoßspiel | Erster Ring | 0,20 - 0,35 mm | 0,60 mm
Zweiter Ring | 0,50 - 0,65 mm | 0,75 mm
Ölabstreifring | 0,20 - 0,70 mm | 0,80 mm
Kolbenbolzen | O.D. |  | 21,961 - 21,965 mm | 21,953 mm
Spiel Bolzen - Kolben |  | -0,005- +0,002 mm | 0,005 mm
Pleuelstange | Spiel Bolzen - Pleuelauge |  | 0,005 - 0,015 mm | 0,02 mm
Durchmesser Pleuelkopfbohrung |  | 21,970 - 21,976 mm | -
Durchmesser Pleuelfußbohrung |  | 51,0 mm | -
Axialspiel, an Kurbelwelle montiert |  | 0,15 - 0,30 mm | 0,40 mm
Kurbelwelle | Durchmesser Hauptlagerzapfen | Lager Nr. 1 Nr. 2 Nr. 4 Nr. 5 | 54,980 - 55,004 mm | -
Nr. 3 | 54,974 - 54,996 mm | -
Durchmesser Kurbelzapfen |  | 47,976 - 48,000 mm | -
Konizität Kurbel-/Hauptlagerzapfen |  | 0,005 mm max. | 0,010 mm
Unrundheit Kurbel-/Hauptlagerzapfen |  | 0,005 mm max. | 0,010 mm
Axialspiel |  | 0,10 - 0,35 mm | 0,45 mm
Schlag |  | 0,02 mm max. | 0,03 mm
Kurbelwellenlager | Hauptlagerspiel | Nr. 1 Nr. 2 Nr. 4 Nr. 5 | 0,017 - 0,041 mm | 0,050 mm
Nr. 3 | 0,025 - 0,049 mm | 0,055 mm
Pleuellagerspiel |  | 0,033 - 0,061 mm | 0,072 mm

a a a