## Armaturentafel #### Aus-/Einbau der Mittelverkleidung | 20-219 |

3. ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Einen Schlitzschraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, ebenso wie die umliegenden Teile, um Beschädigungen zu vermeiden. Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Folgende Teile ausbauen: Untere Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite (siehe Seite 20-215) Schalthebelverkleidung (siehe Seite 20-218). Bei manueller Klimaanlage: Den Betriebsart-Steuerzug (A) und den Luftmisch-Steuerzug (B) abziehen. |  | Von der Öffnung des Handschuhfachs bzw. der unteren Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite her die Schrauben (A) lösen, mit denen die Mittelverkleidung befestigt ist (B).
   Lage der Befestigungen
   A Schraube, 2
4. Die Mittelverkleidung (A) herausziehen, um die Clips (B) und Haken (C) zu lösen und den Stecker der Audioeinheit (D), das Antennenkabel (E), den Heizungsschalterstecker (F) und den Stecker des Klimaanlagen-Steuergeräts (G) abziehen.
   Lage der Befestigungen
   B : Clip, 8
Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; sicherstellen, daß alle Stecker fest sitzen und das Antennenkabel und die Seilzüge (manuelle A/C) korrekt angeschlossen sind.