## Schaltgetriebe #### Getriebeöl überprüfen und auswechseln | 13-4 | Rückfahrscheinwerferschalter prüfen

Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund parken und den Motor abstellen. Die Einfüllschraube (A) herausdrehen und die Dichtscheibe (B) abnehmen, den Zustand des Getriebeöls überprüfen und sicherstellen, dass das Getriebeöl bis zum vorgeschriebenen Füllstand (C) aufgefüllt ist. Ist das Getriebeöl verschmutzt, die Ablass-Schraube (D) herausschrauben und das Öl ablassen. Die Ablass-Schraube mit einer neuen Unterlegscheibe einbauen und Getriebeöl bis zum korrekten Füllstand einfüllen. Füllmenge 1,5 l bei Ölwechsel 1,7 l bei Überholung Stets Original-Honda-Schaltgetriebeöl (MTF) verwenden. Die Verwendung von Motoröl kann zu größerem Kraftaufwand beim Schalten führen, da es nicht die erforderlichen Zusätze enthält. Die Einfüllschraube mit einer neuen Unterlegscheibe wieder einbauen. |  | Den Stecker des Rückfahrscheinwerferschalters (A) abziehen. Auf Durchgang zwischen der Klemme Nr. 1 und Nr. 2 des 2-poligen Steckers des Rückfahrscheinwerferschalter prüfen. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs sollte Durchgang vorhanden sein. Gegebenenfalls den Schalter auswechseln. Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08C70-K0234M) auftragen und den Schalter in das Getriebegehäuse einbauen. a a a