## Elektrische Fensterheber #### Eingangstest des Hauptschalters - mit Schließautomatik | 22-190 |

ZUR BEACHTUNG: Das Steuergerät der elektrischen Fensterheber ist in den Hauptschalter der elektrischen Fensterheber integriert und es steuert nur die Fensterbewegung auf der Fahrerseite.

1. Den Fensterheberhauptschalter ausbauen (A) (siehe Seite 22-200).
2. Den 20P-Stecker vom Hauptschalter (B) abziehen.

3. Stecker- und Steckerbuchsenklemmen auf einwandfreien Kontakt prüfen.

- Verbogene, lockere oder korrodierte Klemmen gegebenenfalls reparieren und dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Klemmen in Ordnung zu sein scheinen, die folgenden Eingangstests am Stecker durchführen.

- Wenn ein Test auf eine Störung hinweist, die Ursache ausfindig machen und beheben, dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Eingangstests keine Störungen vermuten lassen, mit Schritt 4 fortfahren.