## Lack an Kunststoffteilen #### Vorbereiten der Lackierung | 6-15 | Auftragen des Grundlacks

Abschleifen Den beschädigten Bereich eben und glatt schleifen. Tiefe Riefe:
Einen flexiblen Klotz und 240er~400er~600er Schleifpapier verwenden.
Loch/Tiefer Abrieb: Risse bzw. Grate herausschneiden und ebnen.
Ein Messer, einen flexiblen Klotz und 180er~240er Schleifpapier verwenden.
Blasen mit Luft/Entfetten Den beschädigten Bereich gründlich reinigen.
Alkohol, Wachs und Silikonentferner verwenden.
|  | Aufsprühen der Grundierung Die Grundierung wird verwendet, um Hohlräume im Feinspachtel und im Haftgrund aufzufüllen. Grundierung auf den freiliegenden Bereich sprühen. 2~3 Schichten Grundierung auf die 2~3 Schichten Feinspachtel aufsprühen. Wenn es sich bei dem Schaden um einen Riß oder ein Loch handelt, die Grundierung auf die Rückseite des Stoßfängers auftragen.
Stoßfängergrundierung (Referenz) Die Grundierung erwärmen, wenn die Umgebungstemperatur unter 10°C liegt. Die Anweisungen des Herstellers der Stoßfängergrundierung befolgen. Die Spritzpistole und den Pinsel verwenden.
Trocknen ZUR BEACHTUNG: Darauf achten, daß der Stoßfänger während Trockenvorgangs nicht durch die Wärmeleuchte verformt wird. Die Stoßfängergrundierung mit einem Infrarot- oder einem anderen geeigneten Trockner gründlich reinigen. Trocknungszeit:
Trocknen an der Luft 20°C | 20 Minuten
Ofentrocknen 60°C | 10 Minuten