## Kraftstoff- und Abgassysteme #### Systembeschreibungen (Fortsetzung) | 11-26 |

Kraftstoffdampf-Rückhalte-(EVAP-)System Für das Funktionslayout des Systems siehe das System-Diagramm. EVAP-Aktivkohlefilter Der EVAP-Aktivkohlefilter nimmt vorübergehend Kraftstoffdampf aus dem Kraftstofftank auf, bis er in den Motor zurückgespült und verbrannt werden kann (für das Funktionslayout des Systems siehe das System-Diagramm). EVAP-Aktivkohlefilter-Spülventil Bei einer Kühlmitteltemperatur unter 70 °C schaltet das ECM/PCM das EVAP-Aktivkohlefilter-Spülventil aus, wodurch der Unterdruck zum EVAP-Aktivkohlefilter gesperrt wird. |  |