## Zylinderkopf #### Ausbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-15 |

Den Zahnriemen abnehmen, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 6-18). Die Nockenwellenriemenscheibe (A) und die hintere Abdeckung (B) abnehmen. Die Zylinderkopfschrauben herausdrehen. Zur Vermeidung von Verzug die Schrauben nacheinander um jeweils 1/3 Umdrehung lösen; dies so lange wiederholen, bis die Schrauben gelöst sind. REIHENFOLGE ZUM LÖSEN DER ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN: Den Zylinderkopf abnehmen. |  |