## Außenleuchten #### Auswechseln der Nebelschlußleuchte | 22-122 | ## Test des Bremspedal-Positionsschalters

1. (Modell KG, KE, KB und KH) Die beiden Schrauben aus der Nebelschlußleuchte (A) herausdrehen.
   Nebelschlußleuchte: | 21 W
Den 2P-Stecker (B) von der Leuchte abziehen. |  | Den 4P-Stecker (A) vom Bremspedalpositionsschalter (B) abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 2 prüfen. Beim Niedertreten des Bremspedals muß Stromdurchgang bestehen. Beim Loslassen des Bremspedals darf kein Stromdurchgang bestehen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 3 und Nr. 4 prüfen (bei Cruise-Control). Beim Niedertreten des Bremspedals darf kein Stromdurchgang bestehen. Beim Loslassen des Bremspedals muß Stromdurchgang bestehen. Gegebenenfalls den Schalter auswechseln oder einstellen oder die Pedalhöhe einstellen (siehe Seite 19-5).