## ## Schiebedach #### Auswechseln des Windabweisers | 20-53 |

2. Die Glasscheibe ganz öffnen. Die Schrauben (A, B) herausdrehen und die Haken (C) lösen, dann den Windabweiser (D) entfernen.
   Lage der Befestigungen
   A : Schraube, 2 | B: Schraube, 2
|  | Den Windabweiser (A) in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder einbauen und prüfen, ob der Armsockel (B) des Windabweisers und der Drehzapfensockel des Abweisergelenks (C) auf der gleichen Ausrichtlinie (D) liegen. Falls erforderlich, müssen sie nach vorne oder hinten gestellt werden, so daß die Kante der Abweiserdichtung (E) das Dachblech (F) gleichmäßig berührt. Jeder Sockel muß bei der Einstellung um den gleichen Betrag bewegt werden.