## Zylinderkopf #### Abnehmen des Zahnriemens (Fortsetzung) | 6-19 |

Die Befestigungsschraube (A) der Einstellplatte, die Kontermutter (B) und die Befestigungsschraube (C) lösen. Dann den Servolenk-(P/S-)Pumpenriemen (D) ohne Abtrennen der Servolenkschläuche herausnehmen. Den Generator ausbauen (siehe Seite 4-32). Die vier Zündspulen ausbauen (siehe Seite 4-24). Die Gaszugklemmen (A) und den Kabelbaumhalter (B) von dem Zylinderkopfdeckel entfernen. |  | Den Zylinderkopfdeckel abnehmen.