## Sicherheitsgurte #### Überprüfung | 23-11 |

Für den Vordersitz-Gurtaufroller mit Gurtstraffer muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-23) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden. Aufroller: Vor dem Einbau des Aufroller überprüfen, ob der Sicherheitsgurt ohne Klemmen herausgezogen werden kann. Sicherstellen, daß der Sicherheitsgurt nicht sperrt, wenn der Aufroller (A) bis zu 15° aus der Montageposition geneigt wird. Der Sicherheitsgurt muß sperren, wenn der Aufroller über 40° geneigt wird. Nicht versuchen, die Gurtsperre zu zerlegen. Der Vordersitzgurtaufroller mit Gurtstraffer wird dargestellt, ähnliches gilt für den Vordersitzgurtaufroller ohne Gurtstraffer. |  | Hinten Mitte: Den Sicherheitsgurt durch einen neuen ersetzen, wenn Anormalitäten auftreten. Den Sicherheitsgurt nicht zerlegen. Im eingebauten Zustand Überprüfen, daß der Sicherheitsgurt nicht verdreht oder verklemmt ist. Nach dem Einbau der Anker auf freie Beweglichkeit an den Langschrauben prüfen. Gegebenenfalls die Langschrauben herausdrehen und sicherstellen, daß die Dichtscheiben und andere Teile nicht beschädigt oder falsch eingebaut sind. Die Sicherheitsgurte auf Beschädigung und Verfärbung prüfen. Gegebenenfalls mit einem Werkstattlappen reinigen. Zum Reinigen nur Seife und Wasser verwenden. ZUR BEACHTUNG: Schmutzablagerungen in den Metallschlaufen der oberen Verankerungen können dazu führen, daß die Sicherheitsgurte nur langsam aufrollen. Die Schlaufen innen mit einem sauberen, in Isopropyl-Alkohol getränkten Lappen abwischen. Sicherstellen, daß der Sicherheitsgurt nicht sperrt, wenn er langsam herausgezogen wird. Der Sicherheitsgurt darf nur bei einem plötzlichen Halt bzw. Stoß sperren. Sicherstellen, daß der Sicherheitsgurt automatisch aufrollt, wenn er gelöst wird. Beim Rücksitzgurt bei einigen Modellen muß sichergestellt werden (außer, wenn es sich um einen mittleren Schultergurt handelt), daß der Sperrmechanismus des Aufrollers einrastet, wenn der Sicherheitsgurt ganz herausgezogen wird. Den Sicherheitsgurt durch einen neuen ersetzen, wenn Anormalitäten auftreten. Den Sicherheitsgurt nicht zerlegen.