## SRS #### Fehlersuche für SRS-Anzeigenschaltkreis (Fortsetzung) | 23-152 |

Klemme Nr. 3 des Stecker U1o und Klemme Nr. 5 des Steckers U3o mit einem Überbrückungskabel verbinden. STECKER U3o Kabelseite der Klemmenbuchsen Die Zündung einschalten (II). Die SRS-Anzeigeleuchte überprüfen. Erlischt die SRS-Anzeigeleuchte? JA - SRS-Einheit defekt; die SRS-Einheit auswechseln. NEIN - Mit Schritt 34 fortfahren. Die Zündung ausschalten. Das Überbrückungskabel zwischen Klemme Nr. 3 des Stecker U1o und Klemme Nr. 5 des Steckers U3o entfernen. Sicherung Nr. 13 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum überprüfen. Ist die Sicherung in Ordnung? JA - Mit Schritt 40 fortfahren. NEIN - Mit Schritt 37 fortfahren. Sicherung Nr. 13 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum auswechseln. |  | Den Stecker C1 (A) von der Instrumentenbaugruppe abziehen. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 5 des Steckers U3o und Karosseriemasse prüfen. Er muß min. 1 M Ohm betragen. STECKER U3o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - SRS-Anzeigeleuchten-Schaltkreis in der Instrumentenbaugruppe defekt; die Instrumentenbaugruppe auswechseln. NEIN - Kurzschluß zur Masse im Bodenkabelbaum oder im Armaturentafelkabelbaum A; den defekten Kabelbaum auswechseln.