## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-18 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Spezifikation
MOTOR | Typ | Motor D17A2, D17A5, D17A9 | Wassergekühlter, 4-Takt-SOHC-VTEC-Motor
Motor D17A8 | Wassergekühlter, 4-Takt-SOHC-Motor
Zylinderanordnung |  | Reihen-Vierzylinder, quer eingebaut
Bohrung und Hub |  | 75 x 94,4 mm
Hubraum |  | 1.668 cm3
Verdichtungsverhältnis | Motor D17A8, D17A5 | 9,5
Motor D15Y5, D15Y3, D15Y2 | 9,0
Motor D17A2, D17A9 | 9,9
Ventiltrieb | Motor D17A2, D17A5, D17A9 | riemengetrieben, SOHC VTEC 4 Ventile pro Zylinder
Motor D17A8 | riemengetrieben, SOHC 4 Ventile pro Zylinder