## Schaltgetriebe #### Getriebe zusammenbauen (Fortsetzung) | 13-52 |

Schmutz und Öl von der Dichtfläche des Getriebegehäuses entfernen. Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08C70-K0234M) auf die Dichtfläche auftragen. HINWEIS: Wenn bereits 5 Minuten nach Auftragen der Flüssigdichtung vergangen sind, die Dichtung neu auftragen und die Gehäuse zusammenbauen. Nach dem Zusammenbau frühestens nach 20 Minuten Getriebeöl einfüllen. Die 8 x 14 mm-Pass-Stifte (A), die Kupplungsleitungs-Cliphalterung (B) und die Schalthebel-Baugruppe (C) montieren. Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08C70 - K0234M) auf das Gewinde der Schaltsperrenschraube (D) auftragen und diese in das Getriebegehäuse einschrauben. |  | Ablass-Schraube (A), Einfüllschraube (B) und 10 mm-Flanschschraube (C) einschrauben. Arretierschrauben (A), Federn und Stahlkugeln mit neuen Scheiben einbauen. Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08C70 - K0234M) auf das Gewinde des Rückfahrscheinwerferschalters (B) auftragen und diesen in das Getriebegehäuse einschrauben. a a a