## Automatikgetriebe #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 14-77 |

Stecker des Hauptwellen-Drehzahlsensors (2P) abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme C7 des PCM-Steckers und Klemme Nr. 2 des Steckers des Hauptwellen-Drehzahlensors überprüfen. PCM-STECKER C (22P) STECKER DES HAUPTWELLEN-DREHZAHLSENSORS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA – Mit Schritt 10 fortfahren. NEIN – Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klemme C7 des PCM-Steckers und Hauptwellen-Drehzahlsensor reparieren. |  | Auf Stromdurchgang zwischen Klemme C21 des PCM-Steckers und Klemme Nr. 1 des Steckers des Hauptwellen-Drehzahlensorsüberprüfen. PCM-STECKER C (22P) STECKER DES HAUPTWELLEN-DREHZAHLSENSORS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA – Auf lose Klemme in den PCM-St eckern überprüfen. Gegebenenfalls ein bekanntermaßen funktionstüchtiges PCM einbauen und die Prüfung erneut durchführen. NEIN – Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klemme C21 des PCM-Steckers und Hauptwellen-Drehzahlsensor reparieren.