## Zentralverriegelung mit Fernbedienung/ Zentralverriegelung #### Sendertest | 22-239 | ## Programmierung des Senders

ZUR BEACHTUNG: Können die Türen über den Sender entriegelt oder verriegelt werden, wobei die LED des Senders jedoch nicht aufleuchtet, ist die LED defekt; den Sender auswechseln. Wenn eine Tür geöffnet ist, kann keine Tür mit dem Sender verriegelt werden. Wurden die Türen mit Hilfe des Senders entriegelt, jedoch keine der Türen innerhalb von 30 Sekunden geöffnet, so verriegeln sich die Türen wieder automatisch. Die Türen können nicht mit Hilfe des Senders verriegelt oder entriegelt werden, wenn der Zündschlüssel im Zündschloß steckt. Verwendung des Prüfgeräts für die Zentralverriegelung mit Fernbedienung (07MAJ-SP00300): Den Sender am Prüfgerät für die Zentralverriegelung mit Fernbedienung anbringen und die Sendertaste drücken. Leuchtet die Anzeigeleuchte (C) nicht auf, folgendes prüfen: Leere oder fast entladene Batterie. Sender defekt. Leuchtet die Anzeigeleuchte auf, ist der Sender in Ordnung. ZUR BEACHTUNG: Wenn die Batterie des Senders ausgewechselt wurde, den Sender in die Richtung des Empfängers halten und sechsmal auf den Senderknopf drücken. Der Empfänger befindet sich hinter der unteren Mittelkonsole. Sicherstellen, daß beim sechsten Drücken der Taste das Geräusch der Türverriegelungs-Stellantriebe hörbar ist. |  | Speichern der Sendercodes: Die Codes für bis zu drei Sender können in den Speicher des schlüssellosen Empfängers eingelesen werden. Wir ein vierter Code gespeichert, so wird der zuerst eingegebene Code gelöscht. ZUR BEACHTUNG: Es ist wichtig, zwischen den Schritten die Zeitbeschränkungen einzuhalten. Die Zündung einschalten (II). Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Senderverriegelungs- oder Entriegelungstaste drücken, wobei der Sender auf den Empfänger ausgerichtet ist. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung ausschalten. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung einschalten (II). Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Senderverriegelungs- oder Entriegelungstaste drücken, wobei der Sender auf den Empfänger ausgerichtet ist. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung ausschalten. Innerhalb von 4 Sekunden die Zündung einschalten (II). Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Senderverriegelungs- oder Entriegelungstaste drücken, wobei der Sender auf den Empfänger ausgerichtet ist. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Zündung ausschalten. Innerhalb von 4 Sekunden die Zündung einschalten (II). Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Senderverriegelungs- oder Entriegelungstaste drücken, wobei der Sender auf den Empfänger ausgerichtet ist. Sicherstellen, daß das Geräusch der Türverriegelungs-Stellantriebe hörbar ist. Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden die Senderverriegelungs- oder Entriegelungstaste erneut drücken. Innerhalb von 10 Sekunden die Sender, deren Codes (bis zu drei) am Empfänger gespeichert werden sollen, auf den Empfänger ausrichten und die Senderverriegelungs- oder Entriegelungstaste drücken. Sicherstellen, daß nach dem Speichern jedes Sendercodes das Geräusch der Türverriegelungs-Stellantriebe hörbar ist. Die Zündung ausschalten und den Schlüssel herausziehen. Das korrekte Funktionieren mit dem/n neuen Code(s) überprüfen.