## EPS-Komponenten #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 17-89 |

DTC 50: Interner Schaltkreis des EPS-Steuergeräts (CPU oder Mikrocomputer) Den Fehlercode (DTC) löschen. Den Motor anlassen. Leuchtet die EPS-Anzeige auf? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Das System ist gegenwärtig in Ordnung. Den Motor abstellen und den DTC überprüfen. Wird DTC 50 angezeigt? JA - Auf lockere Stecker des EPS-Steuergeräts prüfen. Gegebenenfalls ein bekanntermaßen funktionstüchtiges EPS-Steuergerät einbauen und erneut prüfen. NEIN - Die entsprechende Fehlersuche für den angezeigten Code durchführen. |  | DTC 51: Interner Schaltkreis des EPS-Steuergeräts (E2PROM) Den Fehlercode (DTC) löschen. Den Motor anlassen. Leuchtet die EPS-Anzeige auf? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Das System ist gegenwärtig in Ordnung. Den Motor abstellen und den DTC überprüfen. Wird DTC 51 angezeigt? JA - Auf lockere Stecker des EPS-Steuergeräts prüfen. Gegebenenfalls ein bekanntermaßen funktionstüchtiges EPS-Steuergerät einbauen und erneut prüfen. NEIN - Die entsprechende Fehlersuche für den angezeigten Code durchführen.