## Startsystem #### Überprüfung des Einrückrelais | 4-6 |

Die Haltespule auf Stromdurchgang zwischen der Klemme S (A) und dem Ankergehäuse (Masse) prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. Besteht Stromdurchgang, mit Schritt 2 fortfahren. Besteht kein Stromdurchgang, den Anker auswechseln. Außer Motor D16V1 (Modell KG, KR, KS) mit Schaltgetriebe Motor D16V1 (Modell KG, KR, KS) mit Schaltgetriebe Die Haltespule auf Stromdurchgang zwischen der Klemme S (A) und der Klemme M (B) prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. Besteht Stromdurchgang, ist der Schalter in Ordnung. Besteht kein Stromdurchgang, den Anker auswechseln. |  |

a a a