## Türen #### Auswechseln von Hintertürscheibe, hinterem Dreiecksfenster und Fensterheber (Fortsetzung) | 20-21 |

Der Einbau von Scheibe und Fensterheber erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Die Scheibe anheben und absenken, um zu überprüfen, ob sie sich gleichmäßig ohne Klemmen bewegt. Sicherstellen, daß zwischen Scheibe und Scheibenfassungsprofil bei geschlossener Scheibe kein Spiel besteht. Gegebenenfalls die Position der Scheibe einstellen (siehe Seite 20-24). |  |