## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### CVT-Getriebe und Differential (Forts.) | 2-17 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Antriebswelle | Durchmesser der Nadellager-Kontaktfläche | Schwungradseite | 19,987-20,000 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Vorwärtsgangkupplungsseite | 19,987-20,000 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Axialspiel | Ölpumpe, angetriebene Zahnkranznabe | 0,37-0,65 mm | -
Planetenradträger | 0,05-0,11 mm | -
O.D., Zulaufleitung | Zulaufleitung Primärkegelscheibe | 6,97-6,98 mm | 6,95 mm
Zulaufleitung Vorwärtsgangkupplung | 11,47-11,48 mm | 11,45 mm
I.D., Buchse Zulaufleitung | Zulaufleitung Primärkegelscheibe | 7,00-7,015 mm | 7,030 mm
Zulaufleitung Vorwärtsgangkupplung | 11,5-11,518 mm | 11,533 mm
Nutbreite, Dichtring |  | 2,00-2,10 mm | 2,105 mm
Druckscheibe, 22 x 28 mm Dicke (Ölpumpe, angetriebene Zahnkranznabe) | C | 1,15 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
D | 1,40 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
E | 1,65 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
F | 1,90 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
G | 2,15 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
H | 2,40 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Druckscheibe, 25 x 31 mm Dicke (Planetenradträger) | A | 1,050 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
B | 1,12 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
C | 1,19 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
D | 1,26 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
E | 1,33 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
F | 1,40 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
G | 1,47 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
H | 1,54 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
I | 1,61 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
J | 1,68 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
K | 1,75 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
L | 1,82 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
M | 1,085 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
N | 1,155 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
O | 1,225 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
P | 1,295 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
Q | 1,365 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
R | 1,435 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
S | 1,505 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
T | 1,575 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
U | 1,645 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
V | 1,715 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung
W | 1,785 mm | Bei Verschleiß oder Beschädigung

a a a