## Zylinderkopf #### Auswechseln des TDC-Sensors | 6-57 | ## Auswechseln des Kurbelwellenpositionssensors

Die Gummitülle (A) von der oberen Abdeckung abmontieren und den Stecker (B) des TDC-Sensors abziehen. Die obere Abdeckung (C) ausbauen. Den TDC-Sensor von dem Zylinderkopf abnehmen. Der Einbau des TDC-Sensors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | Die Gummitülle (A) von der oberen Abdeckung abnehmen und den Stecker (B) des TDC-Sensors abziehen. Die obere Abdeckung (C) und die untere Abdeckung (D) abbauen. Den Stecker des Kurbelwellenpositionssensors abziehen und den Kurbelwellenpositionssensor von der Ölpumpe abnehmen. Der Einbau des Kurbelwellenpositionssensors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.