## Klimaanlage #### Symptom-Fehlersuchindex | 21-107 |

4-Türer

Symptom | Diagnoseverfahren | Ebenfalls prüfen auf:
Die Umluftsteuerklappen schalten nicht zwischen Frischluft und Umluft um. | Umluftsteuermotorschaltkreis - Fehlersuche (siehe Seite 21-142) | Durchgebrannte Sicherung Nr. 14 (10 A) in Sicherungs- /Relaiskasten im Fußraum Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker
Der Gebläsemotor läuft nicht sofort an, obwohl der Motor Betriebstemperatur erreicht hat ZUR BEACHTUNG: Der Temperaturregler muß zwischen 18 °C und 32 °C stehen | ECT-Sensorschaltkreis - Troubleshooting (siehe Seite 21-145) | Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker
Heizung und Klimaanlage funktionieren nicht | Strom- und Masseschaltkreise der Klimaanlage - Fehlersuche (siehe Seite 21-146) | Durchgebrannte Sicherung Nr. 14 (10 A) in Sicherungs- /Relaiskasten im Fußraum Schlechte Masse an G502 Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker
Der Kondensatorlüfter läuft überhaupt nicht (der Kühlerlüfter läuft jedoch bei eingeschalteter Klimaanlage). | Kondensatorlüfterschaltkreis - Fehlersuche (siehe Seite 21-74) | Durchgebrannte Sicherung Nr. 1 (20 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum und Nr. 14 (10 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Fußraum Schlechte Masse an G201 Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker
Beide Lüfter laufen nicht bei eingeschalteter Klimaanlage | Gemeinsame Schaltkreise von Kühler- und Kondensatorlüfter - Fehlersuche (siehe Seite 21-75) | Durchgebrannte Sicherung Nr. 1 (20 A) und Nr. 4 (20 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum und Nr. 14 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum Schlechte Masse an G201 Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker
Die Kompressorkupplung rückt nicht ein | Kompressorkupplungsschaltkreis - Fehlersuche (siehe Seite 21-76) | Durchgebrannte Sicherung Nr. 1 (20 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum und Nr. 14 (10 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Fußraum Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker
Die Klimaanlage schaltet nicht ein (beide Lüfter und Kompressor) | A/C-Druckschalterschaltkreis - Fehlersuche (siehe Seite 21-147) | Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker