## Schaltgetriebe #### Getriebeausbau | 13-4 |

ZUR BEACHTUNG: Kotflügelschoner verwenden, um die Lackflächen nicht zu beschädigen. Die Frequenzen der gespeicherten Radiosender notieren. Zuerst das negative (-), dann das positive (+) Kabel von der Batterie abziehen. Die Batterie ausbauen. Die Luftansaugleitung entfernen (siehe Seite 5-3). Das Luftfiltergehäuse ausbauen (siehe Seite 5-3). Das Getriebemassekabel (A) abziehen, dann die Kupplungsleitungshalterung (B) entfernen. Den Kupplungsnehmerzylinder vorsichtig entfernen, damit die Kupplungsleitung nicht verbogen wird. Das Kupplungspedal nicht betätigen, wenn der Kupplungsnehmerzylinder ausgebaut ist. |  | Die Anlasserkabel (A) abziehen. Den Stecker des Rückfahrscheinwerferschalters abziehen.