## Klimaanlage #### Überholung der Kompressorkupplung (Fortsetzung) | 21-91 |

Der Zusammenbau der Kupplung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Zerlegung; dabei folgende Punkte beachten: Die Erregerwicklung mit der Kabelseite nach unten einbauen, und den Vorsprung an der Erregerwicklung auf die Öffnung im Kompressor ausrichten. Die Gleitflächen von Rotorriemenscheibe und Kompressor mit Kontaktreiniger oder einem anderen erdölfreien Lösungsmittel reinigen. Neue Sprengringe einsetzen, die Einbaurichtung notieren und sicherstellen, daß sie einwandfrei in der Nut sitzen. Sicherstellen, daß sich die Rotorriemenscheibe nach dem Wiedereinbau einwandfrei drehen läßt. Die Kabel ordnungsgemäß verlegen und befestigen, damit sie nicht durch die Rotorriemenscheibe nicht beschädigt werden. |  |