## Scheiben #### Auswechseln der Windschutzscheibe | 20-18 |

ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Einen Augenschutz tragen, wenn die Scheibe mit Klavierdraht entfernt wird. Um eine Beschädigung der Oberflächen zu vermeiden, Sitzschoner verwenden. Die Seitenverkleidung (A) hochziehen, um die Clips (B und C) von den Haltern (D) zu lösen, dann die Verkleidung auf beiden Seiten der Windschutzscheibe abnehmen. Folgende Teile ausbauen: Scheibenwischerarme, siehe das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 6GES5A00 auf dieser CD (siehe Seite 22-179). Windlaufabdeckungen, siehe das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 6GES5A00 auf dieser CD (siehe Seite 20-114). |  | Die Zierleiste (A) von der Oberkante der Windschutzscheibe (B) abnehmen. Sofern erforderlich, die Zierleiste mit einem Universalmesser zerschneiden. Wenn die alte Windschutzscheibe wieder eingebaut werden soll, Ausrichtmarkierungen entlang der Scheibe und der Karosserie mit einem Fettstift anbringen. Den Dachhimmel vorne herunterziehen (siehe Seite 20-37). Darauf achten, daß der Dachhimmel nicht übermäßig verbogen wird, da er verformt werden oder brechen kann. Schutzband entlang der Kante der Armaturentafel und Karosserie aufkleben. Von der Fahrzeuginnenseite aus mit einer Ahle ein Loch in den Kleber im Eckenbereich der Windschutzscheibe bohren. Den Klavierdraht durch das Loch schieben und jedes Ende um ein Holzstück wickeln.