## Kraftstoff- und Abgasanlage #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 11-24 |

Ansaugluftsystem Die Funktionen des Systems sind im Systemschema genauer erläutert. Drosselklappengehäuse Das Drosselklappengehäuse nimmt eine Einzelklappe in Flachstromausführung auf. Der untere Teil des IAC-Ventils wird durch Motorkühlmittel vom Zylinderkopf erwärmt. TP-SENSOR IAC-VENTIL Thermoventil Ansaugluft-Bypassregelung Bei laufendem Motor versorgt das Thermoventil Ansaugluft-Bypassregelung die Einspritzventile mit Umfassungsluft. AUSLASS VENTIL EINLASS DEHNSTOFF-ELEMENT THERMOVENTIL ANSAUGLUFT-BYPASSREGELUNG EINSPRITZVENTIL |  | Katalysatorsystem Dreiwege-Katalysator (TWC) Der Dreiwege-Katalysator (TWC) wandelt Kohlenwasserstoffe (HC), Kohlenmonoxid (CO) und Stickoxide (NOx) im Abgas zu Kohlendioxid (CO2) Stickstoff (N2) und Wasserdampf um. GEHÄUSE MONOLITH FAHRZEUGVORDERSEITE a a a