## Vorderradkasten/Stoßdämpfergehäuse #### Einbau | 3-41 |

Die neue Stoßdämpfergehäusebaugruppe, den Vorderradkasten und die vordere Spritzwand in Position bringen und den Gepäckraum diagonal ausmessen. Die Karosserieabmessungen überprüfen (siehe Kapitel 4). Das Blech am festgeklemmten Bereich heftschweißen. Den vorderen Hilfsrahmen provisorisch montieren und die Position des vorderen Seitenrahmens überprüfen. Die Motorhaube, den vorderen Kotflügel, die Scheinwerfer und den Frontstoßfänger provisorisch montieren und auf Niveau- und Spielunterschiede prüfen. Sicherstellen, daß die Karosserielinien fließend sind. Die Hauptschweißarbeit ausführen: Stoßdämpfergehäuse und vorderen Seitenrahmen schweißen. Die Verlängerung des vorderen Stoßdämpfers und den oberen seitlichen Querträger der Armaturentafel schweißen. OBERE RADKASTENVERLÄNGERUNG OBERER SEITLICHER QUERTRÄGER DER ARMATURENTAFEL VORDERER SEITENRAHMEN STOSSDÄMPFERGEHÄUSE |  | Von der Fahrzeuginnenraumseite aus die Bohrungen in der unteren Armaturentafel, in der Verlängerung des Stoßdämpfergehäuses und in der oberen Radkastenverlängerung lochnahtschweißen. OBERE RADKASTENVERLÄNGERUNG VERLÄNGERUNG DES STOSSDÄMPFERGEHÄUSES Die obere Armaturentafel und das Stoßdämpfergehäuse schweißen. OBERE ARMATURENTAFEL