## Motorbaugruppe #### Ausbau des Motors (Fortsetzung) | 5-5 |

Den Generator ausbauen, dann siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 4-31). Den Klimaanlagen-(C/C-)Schlauchhalter (A) und den Servolenkschlauchhalter (B) ausbauen. Die untere Halterung des Generators (A) ausbauen, dann den A/C-Kompressor (B) ausbauen, ohne die Klimaanlagenschläuche abzuziehen. |  | Den Kühlerdeckel abschrauben. Den Flaschenzug auf volle Höhe anheben. Die Vorderreifen/Räder abmontieren. Den Spritzschutz abnehmen. Die Ablaßschraube im Kühler lösen, dann das Kühlmittel ablassen; siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 10-8). Das Getriebeöl ablassen. Die Ablaßschraube mit einer neuen Dichtscheibe mit MTF wieder einsetzen, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 13-3), oder ATF, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 14-122). Das Motoröl ablassen. Die Ablaßschraube mit einer neuen Dichtscheibe wieder einsetzen (siehe Seite 8-3).