## Heizung #### Auswechseln des Staub- und Pollenfilters (mit Klimaanlage) | 21-53 |

4-Türer ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD. Die Staub- und Pollenfilter müssen alle 48000 km oder 24 Monate ausgewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt. Die Filter öfter wechseln, wenn der Luftstrom schlechter als gewöhnlich ist. Das Handschuhfach öffnen. Den Handschuhfachanschlag auf beiden Seiten entfernen, dann das Handschuhfach nach unten hängen (siehe Seite 20-79). Den Filterdeckel (A) von der Gebläseeinheit abnehmen, dann den ersten Staub- und Pollenfilter (B) herausziehen. Den zweiten Filter nach links schieben und herausziehen. Den Filter (A) aus dem Gehäuse (B) nehmen und auswechseln. Der Einbau der Filter erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | 5-Türer Die Staub- und Pollenfilter müssen alle 48000 km oder 24 Monate ausgewechselt werden, je nachdem, was zuerst eintritt. Die Filter öfter wechseln, wenn der Luftstrom schlechter als gewöhnlich ist. Das Handschuhfach öffnen. Den Handschuhfachanschlag auf beiden Seiten abnehmen, dann das Handschuhfach nach unten hängen (siehe Seite 20-220). Den Filterdeckel (A) von der Gebläseeinheit abnehmen, dann den ersten Staub- und Pollenfilter (B) herausziehen. Den zweiten Filter nach links schieben und herausziehen. Den Filter (A) aus dem Gehäuse (B) nehmen und auswechseln. Der Einbau der Filter erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.