## SRS #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-65 |

Den DTC lesen. Wird DTC 2-3 angezeigt? JA - Mit Schritt 9 fortfahren. NEIN - Kurzschluß im Beifahrer-Airbag-Gasgenerator; den Beifahrer-Airbag auswechseln (siehe Seite 23-167). Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker D1o (A) vom Stecker D1i (B) abziehen. Stecker TL1o und TR1o (A) von den Steckern TL1i und TR1i (B) abziehen. |  | Den Stecker U1o (A) von der SRS-Einheit (B) abziehen. Das Spezialwerkzeug (2 Ohm) vom Stecker P1i abziehen. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 5 und Nr. 14 des Steckers U1o prüfen. Er muß min. 1 M Ohm betragen. STECKER U1o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - SRS-Einheit defekt; die SRS-Einheit auswechseln (siehe Seite 23-176). NEIN - Kurzschluß im Armaturentafelkabelbaum B; den Armaturentafelkabelbaum B auswechseln.