## ABS-Bauteile #### Fehlercode-(DTC-)Tabelle | 19-92 |

DTC | Erfaßtes Element | Hinweis
DTC: 11 | Rechter Vorderradsensor (offener Stromkreis/Kurzschluß zur Karosseriemasse/Kurzschluß zur Stromversorgung) | (siehe Seite 19-104)
DTC: 12 | Rechter Vorderradsensor (elektrisches Rauschen/kurzzeitige Unterbrechung) | (siehe Seite 19-105)
DTC: 13 | Linker Vorderradsensor (offener Stromkreis/Kurzschluß zur Karosseriemasse/Kurzschluß zur Stromversorgung) | (siehe Seite 19-104)
DTC: 14 | Linker Vorderradsensor (elektrisches Rauschen/kurzzeitige Unterbrechung) | (siehe Seite 19-105)
DTC: 15 | Rechter Hinterradsensor (offener Stromkreis/Kurzschluß zur Karosseriemasse/Kurzschluß zur Stromversorgung) | (siehe Seite 19-104)
DTC: 16 | Rechter Hinterradsensor (elektrisches Rauschen/kurzzeitige Unterbrechung) | (siehe Seite 19-105)
DTC: 17 | Linker Hinterradsensor (offener Stromkreis/Kurzschluß zur Karosseriemasse/Kurzschluß zur Stromversorgung) | (siehe Seite 19-104)
DTC: 18 | Linker Hinterradsensor (elektrisches Rauschen/kurzzeitige Unterbrechung) | (siehe Seite 19-105)
DTC: 21 | Rechter Vorderrad-Impulsgeber | (siehe Seite 19-106)
DTC: 22 | Linker Vorderrad-Impulsgeber | (siehe Seite 19-106)
DTC: 23 | Rechter Hinterrad-Impulsgeber | (siehe Seite 19-106)
DTC: 24 | Linker Hinterrad-Impulsgeber | (siehe Seite 19-106)
DTC: 31 | Magnetventil | (siehe Seite 19-107)
DTC: 32 | Magnetventil | (siehe Seite 19-107)
DTC: 33 | Magnetventil | (siehe Seite 19-107)
DTC: 34 | Magnetventil | (siehe Seite 19-107)
DTC: 35 | Magnetventil | (siehe Seite 19-107)
DTC: 36 | Magnetventil | (siehe Seite 19-107)
DTC: 37 | Magnetventil | (siehe Seite 19-107)
DTC: 38 | Magnetventil | (siehe Seite 19-107)
DTC: 41 | Rechte Vorderradsperre | (siehe Seite 19-107)
DTC: 42 | Linke Vorderradsperre | (siehe Seite 19-107)
DTC: 43 | Rechte Hinterradsperre | (siehe Seite 19-107)
DTC: 44 | Linke Hinterradsperre | (siehe Seite 19-107)
DTC: 51 | Motorsperre | (siehe Seite 19-108)
DTC: 52 | Motor sitzt im ausgeschalteten Zustand fest | (siehe Seite 19-108)
DTC: 53 | Motor sitzt im eingeschalteten Zustand fest | (siehe Seite 19-109)
DTC: 54 | ABS-Sicherheitsrelais | (siehe Seite 19-109)
DTC: 61 | Niedrige FSR +B-Spannung | (siehe Seite 19-110)
DTC: 62 | Hohe FSR +B-Spannung | (siehe Seite 19-110)
DTC: 71 | Reifen mit anderem Durchmesser | (siehe Seite 19-110)
DTC: 81 | Diagnose der zentralen Rechnereinheit (CPU) und ROM/RAM-Diagnose | (siehe Seite 19-111)