## Türen #### Auswechseln der Türdichtungsleiste | 20-12 | Auswechseln der oberen Türdichtung

ZUR BEACHTUNG: Die Tür dabei nicht verkratzen. Die Clips mit einem Clipabzieher entfernen. An der A-Säule die Türanschlagbefestigungsschraube (A) herausdrehen. Lage der Befestigungen A : Schraube, 1 B : Clip, 1 C : Clip, 17 Die Schrauben (B, C) herausdrehen, dann die Türdichtungsleiste (D) abnehmen. Der Einbau der Dichtungsleiste erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln. Die Dichtungsleiste muß fest im Halter (E) sitzen. Vor dem Einbau flüssiges Gewindedichtmittel auf die Türanschlagbefestigungsschraube auftragen. Auf Wasserundichtigkeit prüfen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 6GES5A00 auf dieser CD (siehe Schritt 7 auf Seite 20-25). |  | ZUR BEACHTUNG: Die Tür dabei nicht verkratzen. Die Clips mit einem Clipabzieher entfernen. Folgende Teile ausbauen: Elektrisch verstellbarer Spiegel, bei Bedarf (siehe Seite 20-16) Türfensterrahmenverkleidung (siehe Seite 20-11) Die Clips der Türdichtungsleiste (A, B) lösen, dann die obere Türdichtung (C) abnehmen. Lage der Befestigungen A : Clip, 1 B : Clip, 2 Der Einbau der Dichtung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Beschädigte Clips ggf. auswechseln. Die obere Dichtung muß fest im Halter (D) sitzen. Auf Wasserundichtigkeit prüfen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 6GES5A00 auf dieser CD (siehe Schritt 7 auf Seite 20-25).