## Motorbaugruppe #### Ausbau des Motors (Fortsetzung) | 5-7 |

Die untere Halterung des Generators (A) ausbauen, dann den A/C-Kompressor (B) ausbauen, ohne den Klimaanlagenschlauch abzuziehen. Den Kühlerdeckel abschrauben. Den Flaschenzug auf volle Höhe anheben. Die Vorderreifen/Räder abmontieren. Den Spritzschutz abnemen. |  | Die Ablaßschraube im Kühler lösen, dann das Kühlmittel ablassen. Siehe hierzu das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 10-8). Das Getriebeöl ablassen. Schaltgetriebe, siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 13-3). Automatikgetriebe, siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 14-122). Das Motoröl ablassen (siehe Seite 8-3). Den Stecker (A) der primären beheizten Lambdasonde (primäre HO2S) und den Stecker (B) der sekundären beheizten Lambdasonde (sekundäre HO2S) abziehen (außer Motor D16V3). Auspuffrohr A (C) entfernen.

a a a