## Servolenkung #### Überholen des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-50 |

Eine dünne Fettschicht auf die Innenseite des Spezialwerkzeugs geben. Die Zylinderenddichtung (A) mit der genuteten Seite (C) zum Kolben (D) hin auf die Zahnstange (B) setzen. Darauf achten, daß die Lücke für das Spezialwerkzeug der Verzahnung der Zahnstange gegenüberliegt. Die Zylinderenddichtung vom Spezialwerkzeug trennen, dann das Spezialwerkzeug abnehmen. |  | Den neuen Sicherungsring (A) auf die Zahnstange setzen, dann den Stützring und die Zylinderenddichtung (B) gegen den Kolben (C) drücken. Mit einem Filzstift eine Stelle (A) 14,5 mm vom Zahnstangenende auf der Zahnstangenoberfläche markieren.