## Wellen und Kupplungen #### Überprüfung der Kupplung | 14-208 |

KUPPLUNG 1. GANG KUPPLUNG 3. GANG

| KUPPLUNGSTROMMEL 1. GANG O-RING, Auswechseln KUPPLUNGSKOLBEN GEWELLTE FEDERSCHEIBE RÜCKSTELLFEDER FEDERHALTER SICHERUNGSRING KUPPLUNGSLAMELLEN, 3 Sollstärke: 1,6 mm KUPPLUNGSSCHEIBEN, 3 Sollstärke: 1,94 mm KUPPLUNGSENDLAMELLE SICHERUNGSRING |  | SICHERUNGSRING KUPPLUNGSENDLAMELLE KUPPLUNGSSCHEIBEN, 3 Sollstärke: 1,94 mm KUPPLUNGSLAMELLEN, 4 Sollstärke: 2,00 mm SICHERUNGSRING FEDERHALTER RÜCKSTELLFEDER GEWELLTE FEDERSCHEIBE KUPPLUNGSKOLBEN O-RING, Auswechseln KUPPLUNGSTROMMEL 3. GANG