## Automatikgetriebe #### Fehlersuche am Verriegelungssystem – Stromkreis des Wählhebelsperrensystems (Fortsetzung) | 14-101 |

5-Türer Das Bremspedal betätigen. Leuchten die Bremsleuchten? JA – Mit Schritt 2 fortfahren. NEIN – Den defekten Bremsleuchtenstromkreis reparieren. Die Zündung einschalten (II). Bei freigegebenem Gaspedal das Bremspedal betätigen. Die Spannung zwischen Klemme E13 des PCM-Steckers und Karosseriemasse messen. PCM-STECKER E (31P) Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA – Auf offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klemme E13 des PCM-Steckers und Multiplex-Steuergerät überprüfen. Ist das Kabel in Ordnung, auf lose Klemmen in den Steckern des Multiplex-Steuergeräts prüfen. Gegebenenfalls ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Multiplex-Steuergerät einbauen und die Prüfung erneut durchführen. NEIN – Mit Schritt 5 fortfahren. Die Zündung ausschalten. |  | Die PCM-Stecker A (31P) und E (31P) abziehen. Das Bremspedal betätigen und die Spannung zwischen den Klemmen E22 und A23 bzw. A24 der PCM-Stecker messen. PCM-STECKER Liegt Batteriespannung an? JA – Das Bremspedal freigeben und mit Schritt 8 fortfahren. NEIN – Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klemme E22 des PCM-Steckers und Bremspedalpositionsschalter reparieren. Die PCM-Stecker A (31P) und E (31P) wieder anschließen.