## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Motorblock | 2-5 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Block | Verzug der Bodenfläche |  | max. 0,07 mm | 0,10 mm
Bohrungsdurchmesser |  | 75,00-75,02 mm | 75,07 mm
Bohrungskonus |  | - | 0,05 mm
Nachbohrgrenzwert |  | - | 0,5 mm
Kolben | Mantel-OD, 13 mm von der Unterkante des Mantels |  | 74,98-74,99 mm | 74,97 mm
Spiel im Zylinder |  | 0,010-0,040 mm | 0,05 mm
Ringnutbreite bei Motor D14Z6, D16V1 | Erster | 1,020-1,030 mm | 1,05 mm
Zweiter | 1,220-1,230 mm | 1,25 mm
Ölabstreifer | 2,005-2,020 mm | 2,05 mm
Ringnutbreite bei Motor D16V1 | Erster | 1,020-1,030 mm | 1,05 mm
Zweiter | 1,220-1,230 mm | 1,25 mm
Ölabstreifer | 2,805-2,820 mm | 2,85 mm
Kolbenringe | Spiel des Rings in der Nut bei Motoren D14Z6, D16V1 | Erster | 0,035-0,060 mm | 0,13 mm
Zweiter | 0,030-0,055 mm | 0,13 mm
Spiel des Rings bei Motor D16V3 | Erster | 0,035-0,055 mm | 0,13 mm
Zweiter | 0,030-0,055 mm | 0,13 mm
Ringstoßspiel bei Motoren D14X6, D16V1 | Erster | 0,15-0,30 mm | 0,60 mm
Zweiter | 0,30-0,45 mm | 0,60 mm
Ölabstreifer | 0,20-0,70 mm | 0,80 mm
Ringstoßspiel bei Motor D16V3 | Erster | 0,15-0,30 mm | 0,60 mm
Zweiter | 0,30-0,45 mm | 0,60 mm
Ölabstreifer | 0,20-0,80 mm | 0,90 mm
Kolbenbolzen | OD |  | 18,996-19,000 mm | -
Spiel zwischen Kolben und Bolzen |  | 0,010-0,020 mm | -
Pleuel | Spiel zwischen Bolzen und Pleuel |  | 0,016-0,036 mm | -
Bohrungsdurchmesser des Pleuelkopfes |  | 18,96-18,98 mm | -
Bohrungsdurchmesser des Pleuelfußes (Sollwert) | Motor D14Z6 | 43,0 mm | -
Motor D16V1, D16V3 | 48,0 mm | -
Axialspiel an Kurbelwelle montiert |  | 0,15-0,30 mm | 0,40 mm
Kurbelwelle | Hauptzapfendurchmesser | Motor D14Z6 | 44,976-45,000 mm | -
Motor D16V1, D16V3 | 54,976-55,000 mm | -
Kurbelzapfendurchmesser | Motor D14Z6 | 39,976-40,000 mm | -
Motor D16V1, D16V3 | 44,976-45,000 mm | -
Kurbel- /Hauptzapfendurchmesser |  | 0,0025 mm | 0,005 mm
Kurbel-/Hauptzapfenunrundheit |  | 0,0025 mm | 0,005 mm
Axialspiel |  | 0,10-0,35 mm | 0,45 mm
Schlag |  | max. 0,03 mm | 0,04 mm
Kurbellwellenlager | Radialspiel Hauptlager – Zapfen für Motor D14Z6 | Zapfen Nr. 1 Zapfen Nr. 5 | 0,018-0,036 mm | 0,05 mm
Zapfen Nr. 2 Zapfen Nr. 3 Zapfen Nr. 4 | 0,020-0,038 mm | 0,05 mm
Radialspiel Hauptlager – Zapfen für Motor D16V1, D16V3 | Zapfen Nr. 1 Zapfen Nr. 5 | 0,018-0,036 mm | 0,05 mm
Zapfen Nr. 2 Zapfen Nr. 3 Zapfen Nr. 4 | 0,024-0,042 mm | 0,05 mm
Spiel des Pleuellagers |  | 0,024-0,042 mm | 0,05 mm

a a a